Uživatelský manuál INTEX

Před použitím tohoto výrobku si důkladně přečtěte a prostudujte tento manuál

* Nechrání proti utonutí. Pouze pro plavce.
  + Tento výrobek není záchranná pomůcka.
  + Na výrobek ani z výrobku neskákejte.
  + Výrobek nenechávejte v blízkosti vody, pokud se nepoužívá.
  + Nepoužívejte při silném větru, silných vodních proudech, na otevřené vodní ploše ani při přílivu/ odlivu.
  + Nepřekračujte max. povolenou nosnost.
  + Hmotnost osob musí být rovnoměrně rozložena.
  + Pokud máte podezření, že je výrobek poškozený, nepoužívejte ho.
  + Výrobek nepoužívejte, pokud jste pod vlivem alkoholu, drog či jiných návykových látek.
  + nepoužívejte na rafting nebo jiné extrémní sporty.
  + Nepožívejte výrobek, pokud jste unaveni.
  + Používejte pouze ve vodě, kde nejsou žádné překážky.
  + Max. huštění: 0,03 bar.

Nedodržení těchto varování může mít za následek utonutí nebo vážné zranění.

* **Varování, pokyny a pravidla bezpečnosti pro tento výrobek představují pouze některá z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení a neuvádí všechna možná rizika a nebezpečí.**

Pokyny pro nafukování

1. Najděte vhodnou čistou plochu zbavenou kamenů či jiných ostrých předmětů.
2. Dospělá osoba nafoukne každou z komor pomalu v označeném pořadí (pokud je označeno) pomocí nožní nebo ruční pumpy. Ujistěte se, že je výrobek dostatečně nahuštěn. **VAROVÁNÍ**: Abyste předešli prasknutí výrobku, výrobek nepřefukujte, nepoužívejte kompresor ani nepřekračujte doporučené max. huštění. Nafukujte pouze studeným vzduchem. Výrobek musí být nafouknutý tak, aby byly stále rozeznatelné drobné záhyby v oblasti opěrek rukou (tj. pod držáky na nápoje, pokud je výrobek má), v oblasti opěrky zad a/ nebo bočních hran. Tento tlak rovněž porovnejte s velkou hlavní vzduchovou komorou.
3. Veškeré ventily dobře utěsněte víčkem a zatlačte dovnitř.
4. Při používání výrobku sledujte, zda výrobek zůstává stále stejně nahuštěný, zvláště ve velmi horkých či velmi studených dnech. Ke kontrole používejte metodiku kontroly tlaku vzduchu popsanou v tomto manuálu

Údržba

**1.** Pravidelně kontrolujte, zda se na ventilech nebo švech neobjevila trhlina.

**2.** Výrobek po každém použití opláchněte zahradní hadicí a před uskladněním dobře vysušte.

**3.** Pokud je výrobek používán ve vnitřním bazénu, ujistěte se, že je nad vámi dost místa.

Uskladnění

**1.** Ujistěte se, že je výrobek dokonale vyčištěný a suchý (viz. Údržba).

**2.** Otevřete všechny vzduchové ventily a výrobek zcela vyfoukněte.

**3.** Odstraňte veškeré příslušenství (pokud je součástí výrobku).

**4.** Složte výrobek volně tak, aby se nevytvořily ostré záhyby a hrany, které by mohly poškodit výrobek.

**5.** Skladujte v suché místnosti.

Opravy

Výrobek je dodáván se samolepící záplatou. Pokud máte podezření na určité místo, kde by se mohla trhlina nacházet, vytvořte roztok mycího prostředku na nádobí a vody. Tímto roztokem postříkejte podezřelé místo. Pokud někde vzduch uchází, budou se na tomto místě tvořit bubliny. V tomto případě okolí trhliny důkladně vyčistěte a odstraňte veškeré nečistoty a špínu.

Odstřihněte dostatečně velký kus materiálu tak, aby přesahoval poškozené místo přibližně o 1,5 cm. Zaoblete okraje záplaty, přiložte ji na poškozené místo a pevně stiskněte. Na záplatu můžete položit závaží, aby lépe držela na místě.

Dalších 60 minut po zalepení výrobek nenafukujte.

Pokud záplata nedrží, zkuste použít lepidlo na bázi polyuretanu nebo silikonu, které se používá na spravování matrací, stanů nebo bot. V tomto případě dodržujte instrukce uvedené na lepidle.

„Chyby v tisku vyhrazeny“

Výrobce: Intex Development Co. Ltd.

Užívateľský manuál INTEX

Pred použitím tohto výrobku si dôkladne prečítajte a preštudujte tento manuál

• Nechráni proti utopeniu. Len pre plavcov.

• Tento výrobok nie je záchranná pomôcka.

• Na výrobok ani z výrobkov neskáčte.

• Výrobok nenechávajte v blízkosti vody, ak sa nepoužíva.

• Nepoužívajte pri silnom vetre, silných vodných prúdoch, na otvorenej vodnej ploche ani pri prílive / odlive.

• Neprekračujte max. Povolenú nosnosť.

• Hmotnosť osôb musí byť rovnomerne rozložená.

• Ak máte podozrenie, že je výrobok poškodený, nepoužívajte ho.

• Výrobok nepoužívajte, ak ste pod vplyvom alkoholu, drog či iných návykových látok.

• nepoužívajte na rafting alebo iné extrémne športy.

• Nepožívajte výrobok, ak ste unavení.

• Používajte iba vo vode, kde nie sú žiadne prekážky.

• Max. hustenie: 0,03 bar.

Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok utopenia alebo vážne zranenie.

• Varovanie, pokyny a pravidlá bezpečnosti pre tento výrobok predstavujú len niektoré z možných rizík a nebezpečenstiev zábavných vodných zariadení a neuvádza všetky možné riziká a nebezpečenstvá.

Pokyny pre nafukovanie

1. Nájdite vhodnú čistú plochu zbavenú kameňov či iných ostrých predmetov.

2. Dospelá osoba nafúkne každú z komôr pomaly v označenom poradí (ak je označené) pomocou nožnej alebo ručnej pumpy. Uistite sa, že je výrobok dostatočne nahustený. VAROVANIE: Aby ste predišli prasknutiu výrobku, výrobok neprefukujte, nepoužívajte kompresor ani neprekračujte doporučené max. Hustenie. Nafukujte iba studeným vzduchom. Výrobok musí byť nafúknutý tak, aby boli stále rozoznateľné drobné záhyby v oblasti opierok rúk (tj. Pod držiaky na nápoje, pokiaľ je výrobok má), v oblasti opierky chrbta a / alebo bočných hrán. Tento tlak takisto porovnajte s veľkou hlavnou vzduchovou komorou.

3. Všetky ventily dobre utesnite viečkom a zatlačte dovnútra.

4. Pri používaní výrobku sledujte, či výrobok zostáva stále rovnako nahustený, obzvlášť vo veľmi horúcich či veľmi studených dňoch. Ku kontrole používajte metodiku kontroly tlaku vzduchu opísanú v tomto manuáli

údržba

1. Pravidelne kontrolujte, či sa na ventiloch alebo švíkoch neobjavila trhlina.

2. Výrobok po každom použití opláchnite záhradnou hadicou a pred uskladnením dobre vysušte.

3. Ak je výrobok používaný vo vnútornom bazéne, uistite sa, že je nad vami dosť miesta.

uskladnenie

1. Uistite sa, že je výrobok dokonale vyčistený a suchý (viď. Údržba).

2. Otvorte všetky vzduchové ventily a výrobok úplne vyfúknite.

3. Odstráňte všetko príslušenstvo (pokiaľ je súčasťou výrobku).

4. Zložte výrobok voľne tak, aby sa nevytvorili ostré záhyby a hrany, ktoré by mohli poškodiť výrobok.

5. Skladujte v suchej miestnosti.

opravy

Výrobok je dodávaný so samolepiacou záplatou. Ak máte podozrenie na určité miesto, kde by sa mohla trhlina nachádzať, vytvorte roztok umývacieho prostriedku na riad a vody. Týmto roztokom postriekajte podozrivé miesto. Ak niekde vzduch uchádza, budú sa na tomto mieste tvoriť bubliny. V tomto prípade okolí trhliny dôkladne vyčistite a odstráňte všetky nečistoty a špinu.

Odstrihnite dostatočne veľký kus materiálu tak, aby presahoval poškodené miesto približne o 1,5 cm. Zaoblite okraje záplaty, priložte ju na poškodené miesto a pevne stlačte. Na záplatu môžete položiť závažia, aby lepšie držala na mieste.

Ďalších 60 minút po zalepenie výrobok nenafukujte.

Ak záplata nedrží, skúste použiť lepidlo na báze polyuretánu alebo silikónu, ktoré sa používa na spravovanie matracov, stanov alebo topánok. V tomto prípade dodržujte inštrukcie uvedené na lepidle.

"Chyby v tlači vyhradené"

Výrobca: Intex Development Co. Ltd.

INTEX felhasználói kézikönyv

Olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet a termék használata előtt

• Nem véd a fulladás ellen. Csak úszóknak.

• Ez a termék nem mentési segély.

• Ne ugorjon a terméken vagy a terméken.

• Ne hagyja a terméket víz közelében, hacsak nem használják.

• Ne használja erős szélben, erős vízfolyásokban, nyílt vízben vagy árapályban.

• Ne lépje túl a max.

• A személyek súlyát egyenletesen kell elosztani.

• Ha gyanítja, hogy a termék sérült, ne használja.

• Ne használja a terméket, ha alkohol, kábítószer vagy más addiktív anyag hatása alatt áll.

• Ne használjon raftingt vagy egyéb extrém sportokat.

• Ne használja a készüléket, ha fáradt.

• Csak olyan vízben használható, ahol nincsenek akadályok.

• Max. nyomás: 0,03 bar.

Az ilyen figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása fulladást vagy súlyos sérülést okozhat.

• figyelmeztetést, utasítást és biztonsági szabályokat a termék csak néhány a lehetséges kockázatokat és veszélyeket víz szórakozási lehetőségek, és nem minden lehetséges kockázatokat és veszélyeket.

Infúziós utasítások

1. Keressen megfelelő tiszta területet kövekből vagy más éles tárgyakból.

2. A felnőtt felfújja az egyes kamrákat lassan a megjelölt sorrendben (ha van jelölve) lábbal vagy kézi szivattyúval. Győződjön meg róla, hogy a termék megfelelően megvastagodott. FIGYELEM: ne törjenek termék nepřefukujte termék, ne használja a kompresszort, vagy meghaladja az ajánlott max. Infláció. Fújni csak hideg levegővel. A terméket úgy kell felfújni, hogy azok még mindig felismerhető apró ráncok a karfa (azaz. A pohártartó, amikor a termék) a háttámla és / vagy oldalsó széleit. Ezt a nyomást hasonlítja össze a nagy fő légkamrával is.

3. Távolítsa el az összes szelepet a kupakkal és nyomja be.

4. A termék használata során győződjön meg róla, hogy a termék felfújt állapotban van, különösen nagyon meleg vagy hideg napokon. A kézikönyvben leírt légnyomás-szabályozó módszert használja

karbantartás

1. Rendszeresen ellenőrizze a repedések a szelepeken vagy varrásokon.

2. Minden használat után öblítse le a terméket egy kerti tömlővel és jól tárolja.

3. Ha a terméket a fedett medencében használják, győződjön meg róla, hogy elegendő hely van az Ön számára.

tárolása

1. Győződjön meg róla, hogy a termék tökéletesen tiszta és száraz (lásd: Karbantartás).

2. Nyissa ki az összes légtelenítő szelepet és teljesen kifújja a terméket.

3. Távolítson el minden tartozékot (ha tartozék).

4. Hajtsa le a terméket lazán úgy, hogy ne keletkezhessen éles hajtások és élek, amelyek károsíthatják a terméket.

5. Tárolja száraz helyen.

javítások

A termék öntapadó folttal van ellátva. Ha gyanít olyan helyet, ahol repedést lehet találni, készítsen mosogatógépet és vízkezelő oldatot. Spray ezzel a megoldással gyanús helyet. Ha van valahol a levegőben, ebben a pillanatban buborékok keletkeznek. Ebben az esetben alaposan tisztítsa meg a repedezett környezetet, és távolítsa el a szennyeződéseket és szennyeződéseket.

Vágjon ki egy elég nagy darab anyagot úgy, hogy kb. 1,5 cm-re táguljon el a sérült területen. Keresse meg a tapasz széleit, helyezze a sérült területre, és határozottan nyomja meg. Helyezheti a súlyt a javításra, hogy helyben tartsa.

A ragasztás után ne lélegezze be a terméket 60 percig.

Ha a tapasz nem található, próbáljon poliuretán vagy szilikon ragasztót használni a matracok, sátrak vagy cipők kezelésére. Ebben az esetben kövesse a ragasztó utasításait.

"A hibák nyomtatása fenntartva"

Gyártó: Intex Development Co. Kft