**Manuál k ventilu 3 v 1**

Popisky ventilu

A = Rychlonafukovací víčko

B = Těsnění

C = Rychlovypouštěcí víčko

D = Dofukovací zátka

E = Těsnění

F = Gumová membrána

Nafukování s rychlo nafukovacím ventilem

1. Ujistěte se rychlo vyfukovací a doplňkové víčko jsou pevně utaženy
2. Otočte vyfukovacím víčkem proti směru hodinových ručiček – viz. Obr 1-a
3. Vytáhněte vyfukovací víčko – obr. 1-b
4. Vložte vzduchovou pumpu přímo do ventilu – obr. 2
5. Nafoukněte výrobek na 80% požadované pevnosti

Pozor: Aby se zabránilo prasknutí výrobku, nepřefukujte ho a nepoužívejte vysokotlaké kompresory

1. Vyrovnejte 2 značky na víčku s šipkami na obou stranách víčka rychlého vyfukování a pevně ho zatlačte. Obr. 3-a
2. Otočte víčko rychlo vyfukovacího ventilu po směru hodinových ručiček až se úplně uzavře. Obr. 3-b

Dofukování

1. Ujistěte se, že víčko rychlo nafukovacího a vyfukovacího ventilu je pevně dotaženo
2. Vytáhnutím víčka otevřete ventil obr. 4
3. Vložte hubici vzduchové pumpy do nafukovacího ventilu obr. 5
4. Nafoukněte výrobek na přibližně 80% požadované pevnosti

Pozor: Aby se zabránilo prasknutí výrobku, nepřefukujte ho a nepoužívejte vysokotlaké kompresory

1. Po nafouknutí důkladně uzavřete víčko ventilu . Obr. 6

Přizpůsobení pevnosti nafouknutého výrobku:

1. Pokud je výrobek příliš pevný, otevřete rychlovyfukovací víčko ventilu a opakujte kroky 2 a 3
2. Opatrně zatlačte na jeden ze 3 vyčnívajících jazýčků na ventilu, abychom upustili trochu vzduchu

POZOR: Neohýbejte ani nepřekládejte černou gumovou membránu Obr. 7

1. Až dosáhnete požadované pevnosti, vraťte víčko na rychlonafukovací ventil

Vyfukování

1. Zatlačte oba jazýčky na každé straně rychle vyfukovacího ventilu směrem k sobě a vytáhněte celý ventil Obr. 8-9
2. Pro účely uskladnění můžete pomocí vzduchové pumpy odsát veškerý vzduch z nafukovací postele. Obr. 10
3. Jakmile bude výrobek kompletně vyfouknut, vraťte víčko z rychle vyfukovacího ventilu zpět na své místo Obr. 11-a a 11-b

Důležité: před vrácením ventilu stlačte oba jazýčky směrem dolu a ventil vložte zpět do pouzdra. Poznámka: z obou jazýčků dojde ke slyšitelnému kliknutí

„Chyby v tisku vyhrazeny“

Výrobce: Intex Development Co. Ltd.

**Príručka k ventilu 3 v 1**

Popisy ventilu

A = Rýchlo nafukovacie viečko

B = Tesnenie

C = Rýchlo vypúšťacie viečko

D = Dofukovacia zátka

E = Tesnenie

F = Gumová membrána

Nafukovanie s rýchlo nafukovacím ventilom

1. Uistite sa, že sú rýchlo vyfukovacie a doplnkové viečko pevne dotiahnuté.
2. Otočte vyfukovacím viečkom proti smeru hodinových ručičiek – pozri obr. 1-a.
3. Vytiahnite vyfukovacie viečko – obr. 1-b.
4. Vložte vzduchovú pumpu priamo do ventilu – obr. 2.
5. Nafúknite výrobok na 80 % požadovanej pevnosti.

Pozor: Aby sa zabránilo prasknutiu výrobku, neprefukujte ho a nepoužívajte vysokotlakové kompresory.

1. Vyrovnajte 2 značky na viečku so šípkami na oboch stranách viečka rýchleho vyfukovania a pevne ho zatlačte – obr. 3-a.
2. Otočte viečko rýchlo vyfukovacieho ventilu v smere hodinových ručičiek až sa úplne uzavrie – obr. 3-b.

Dofukovanie

1. Uistite sa, že viečko rýchlo nafukovacieho a vyfukovacieho ventilu je pevne dotiahnuté.
2. Vytiahnutím viečka otvorte ventil – obr. 4.
3. Vložte hubicu vzduchovej pumpy do nafukovacieho ventilu – obr. 5.
4. Nafúknite výrobok na približne 80 % požadovanej pevnosti.

Pozor: Aby sa zabránilo prasknutiu výrobku, neprefukujte ho a nepoužívajte vysokotlakové kompresory.

1. Po nafúknutí dôkladne uzavrite viečko ventilu – obr. 6.

Prispôsobenie pevnosti nafúknutého výrobku:

1. Pokiaľ je výrobok príliš pevný, otvorte rýchlo vyfukovacie viečko ventilu a opakujte kroky 2 a 3.
2. Opatrne zatlačte na jeden z 3 vyčnievajúcich jazýčkov na ventile, aby sme vypustili trochu vzduchu.

POZOR: Neohýbajte ani neprekladajte čiernu gumovú membránu – obr. 7.

1. Až dosiahnete požadovanú pevnosť, vráťte viečko na rýchlo nafukovací ventil.

Vyfukovanie

1. Zatlačte oba jazýčky na každej strane rýchlo vyfukovacieho ventilu smerom k sebe a vytiahnite celý ventil – obr. 8-9.
2. Na účely uskladnenia môžete pomocou vzduchovej pumpy odsať všetok vzduch z nafukovacej postele – obr. 10.
3. Hneď ako bude výrobok kompletne vyfúknutý, vráťte viečko z rýchlo vyfukovacieho ventilu späť na svoje miesto – obr. 11-a a 11-b.

Dôležité: pred vrátením ventilu stlačte oba jazýčky smerom dole a ventil vložte späť do puzdra. Poznámka: Z oboch jazýčkov dôjde k počuteľnému kliknutiu.

„Chyby v tlači vyhradené“

Výrobca: Intex Development Co. Ltd.

**A 3-in-1 szelep kézikönyve**

Szelep címkék

A = Gyorsan felfúvó kupak

B = Tömítés

C = Gyorsleeresztő kupak

D = Utánfúvató dugó

E = Tömítés

F = Gumi membrán

Felfúvatás gyors felfúvó szeleppel

1. Ügyeljen arra, hogy a gyorskifúvó és a kiegészítő kupak szorosan meghúzottak legyenek
2. Fordítsa el a kifúvó kupakot az óramutató járásával ellentétes irányban - lásd az 1.ábrát
3. Húzza ki a kifúvó kupakot - 1-b. ábra
4. Helyezze a légpumpát közvetlenül a szelepbe - 2. ábra
5. Fújja fel a terméket annak 80 %-os megkívánt keménységére

Figyelem: A termék megrepedése elkerülése érdekében ne fújja azt túlzottan fel és ne használjon ahhoz nagynyomású kompresszorokat

1. Jelöljön ki 2 helyet nyilakkal a gyorskifúvó kupak mindkét oldalán és azokat erősen nyomja meg a 3-a. ábra szerint
2. Fordítsa el a gyorskifúvó szelep kupakját az óramutató járásával megegyező irányba, amíg az teljesen be nem záródik. Lásd a 3-b ábrát

Utánfúvatás

1. Győződjön meg arról, hogy a gyors felfúvó és lefúvó szelepek kupakjai szorosan meghúzottak-e
2. A kupak kihúzásával nyissa ki a szelepet a 4.ábra szerint
3. Helyezze be a légpumpa fúvókáját a felfúvó szelepbe, lásd az 5. ábrát
4. Fújja fel a terméket annak 80 %-os megkívánt keménységére

Figyelem: A termék megrepedése elkerülése érdekében ne fújja azt túlzottan fel és ne használjon ahhoz nagynyomású kompresszorokat

1. A felfúvatás után gondosan zárja le a szelep kupakját. 6. ábra

A felfújt termék keménysége beállítása:

1. Ha a termék túl kemény, nyissa ki a szelep gyorsfúvó kupakját, és ismételje meg a 2. és a 3. lépéseket
2. Óvatosan nyomja be a szelepen lévő 3 kiálló fül egyikét, hogy egy kevés levegőmennyiséget kieresszen

FIGYELEM: Ne hajlítsa meg vagy ne hajtsa össze a fekete gumi membránt. Lásd a 7. ábrát

1. Ha eléri a megkívánt keménységet, akkor helyezze vissza a gyorsfelfúvó szelep kupakját

Kifúvatás

1. Nyomja meg a gyorskifúvó szelep mindkét oldalán levő fülecskéket saját irányába és húzza ki a teljes szelepet. Lásd a 8-9 ábrákat.
2. Tárolási célokra a légszivattyú segítségével a felfújható ágyból kiszívathatja annak teljes légtartalmát. Lásd a10. ábrát
3. Miután a termék teljesen leeresztődött, tegye vissza a gyorskifúvó szelep kupakját a helyére. Lásd a 11-a és a 11-b jelű ábrákat

Fontos: a szelep visszahelyezése előtt nyomja lefelé mindkét fülecskét és tegye vissza a szelepet a tokba. Megjegyzés: mindkét fülecskétől jól hallható kattanás hallatszik

„Fenntartjuk a nyomtatási hibák lehetőségét.

Gyártócég: Intex Development Co. Ltd.





